s_Idle

busy = 0 count = 0

s_SendStart

FFTSending = 1 FFTRdyAck = 0 start = 1

s_SendRAMWait

FFTSending = 1 buf = RAMData DataBus = buf RAMAddr = sendbuf & count RAMWe = 0 RAMReq = 1

s_SendAddrSelect

FFTSending = 1 count = count + 1 FFTRdyAck = 0 count > 0

s_SendComplete

FFTSending = 1 FFTRdyAck = 0 count = 0 s_SendReady

FFTSending = 1 DataBus = buf FFTRdyAck = 1

RAMDone = 1

s_SendAck

FFTSending = 1 DataBuf = buf FFTRdyAck = 0

ProcRdyAck = 1 and Ack2 = 1

ProcRdyAck = 1 and Ack2 = 1

s_RecvAck

FFTSending = 0 FFTRdyAck = 1

ProcSending = 1

s_RecvWait

FFTSending = 0 buf = DataBus FFTRdyAck = 0

ProcSending = 0

s_WriteAddrSelect

FFTSending = 0 count = count + 1 FFTRdyAck = 0

ProcRdyAck = 1

s_Write

FFTSending = 0 RAMData = buf RAMAddr = recvbuf & count RAMWE = 1 RAMReq = 1

RAMDone = 1

ProcRdyAck = 0 and ProcSending = 0

ProcRdyAck = 0 and ProcSending = 1